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 КРАН КОНСОЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ НА КОЛОННЕ
Опросный лист
  ООО «МОНТАЖКРАНСЕРВИС»
Организация-заказчик _______________________________________

Контактное лицо ____________________________________________

Тел. _______________________ E-mail _________________________

2. Технические параметры крана
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Основные геометрические параметры крана
	Обозначение параметра
	LK
	L
	HK
	H
	H1min
	D
	Ø
	N
	C

	Значение параметра, мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Обозначение параметра
	Значение параметра

	Грузоподъемность, т
	

	Скорость подъема, м/мин
	Микро
	Номинальная

	
	
	

	Скорость передвижения тали, м/мин
	Микро
	Номинальная

	
	
	

	Скорость поворота крана, об/мин
	Микро
	Номинальная

	
	
	

	Климатическое исполнение, категория размещения (место установки)
	

	Параметры электрической сети:

род тока, число фаз, напряжение, частота
	


3. Электрооборудование крана (необходимое подчеркнуть)
	Токоподвод к тали
	Гибким кабелем
Шинопровод

	Место управления
	С подвесного пульта

По радиоканалу
Стационарный пост

	Необходимость частотного регулирования приводов механизмов
	поворот крана
передвижение тали

подъем

	Угол поворота консоли
	180°

270°

360°


4. Дополнительные требования к крану ______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
